# Red hogareña 2

# Objetivo

Que el estudiante realice una configuración básica TCP-IP en un ambiente hogareño o de oficina pequeña, compartiendo una conexión a Internet que podría ser un enlace ADSL o CableModem.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 1 - Redes de Computadoras e Internet del Libro "Redes de Computadoras - Un enfoque descendente", en especial el apartado del Modelo TCP-IP.

# Actividad

Topología:

Diseñar una pequeña red con un Router Linksys, dos PCs cableadas, una PC inalámbrica dentro de la red local, y un Servidor en la red externa (puerto Internet o WAN del Router). Conectar los enlaces adecuadamente.

Práctica:

1. Configurar el Servidor0 con IP 11.0.0.1 máscara 255.0.0.0. Producto de esta configuración, se habrá configurado el servidor DHCP. Verificar y describir el rango de direcciones IP que se asignará a los clientes.

2. El Router0 dispone de una configuración inicial por defecto, donde la puerta Internet o WAN obtiene dinámicamente una dirección IP a través del Protocolo DHCP, la puerta LAN o interna, con el IP 192.168.0.1/24 o máscara 255.255.255.0. Verificar la configuración de las interfaces. ¿Qué dirección IP se asignó al puerto Internet?

3. Modificar la configuración en el Router asignando una dirección IP estática, correspondiente al rango de direcciones de la red externa.

4. Verificar la configuración dinámica de la PC2 inalámbrica. ¿Qué valores se asignaron?

5. Modificar la configuración en la PC0 para que tome valores dinámicamente a través del Protocolo DHCP desde la “Solapa Config” o desde el ”Escritorio”.

6. Configurar manualmente la PC1 con IP estática 192.168.0.3 máscara 255.255.255.0.

7. Probar conectividad con el comando ping en la red local desde la PC0 a la PC1, PC2 y Router. Probar conectividad desde cada una de las otras PCs.

8. Probar conectividad con el comando ping desde cada una de las PCs de la red local al Servidor0. ¿Advierte algún problema? Describa.

9. ¿Cuál es la diferencia de configuración de la PC0 y la PC1? Configurar adecuadamente la PC1 y probar nuevamente conectividad.

10. Probar modificar el rango de direcciones del servidor DHCP del Router. Verificar con los clientes PC0 y PC2.

11. Probar conectividad desde el Servidor0 a cualquiera de las PCs de la red local. Saque conclusiones.

12. ¿Porqué en la “Solapa Física” del Router aparecen 5 puertos y en la solapa de configuración aparecen Internet, LAN e Inalámbrico?

13. Investigar que características de seguridad se pueden implementar con el Router Linksys.

14. Analizar la salida de la ejecución del comando tracert desde una de las PCcs de la red interna al servidor.

Nota: para forzar la actualización de datos a través de DHCP, se debe cambiar de DHCP a Estático y nuevamente a DHCP.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)