# Comentarios y Limitaciones

Protocolo UDP: comentarios y limitaciones de Packet Tracer.

La implementación es completa y funcional, es posible ver los campos del segmento UDP, puerto origen, puerto destino, longitud en hexadecimal y la suma de comprobación que no se calcula. En la “Solapa Modelo OSI”, no se aportan comentarios enriquecedores como en el caso de TCP.

Protocolo TCP: comentarios y limitaciones de Packet Tracer.

La implementación del protocolo TCP es completa y funcional, es posible observar los campos del segmento TCP, puerto origen, puerto destino, número de secuencia, número de ack, banderas habilitadas, etc.

El encabezado TCP hace referencia a un campo de offset donde debería estar la longitud del encabezado.

El anuncio de la ventana y la suma de comprobación no se encuentran implementadas, apareciendo en el campo “ventana” y “checksum: 0x0” respectivamente.

La opción de negociación del MSS en el saludo de tres vías, aparece perfectamente implementada en la “Solapa Modelo OSI” pero no en la estructura del segmento.

A fin de facilitar al estudiante el seguimiento del número de secuencia y ack en el progreso de la conexión TCP, el simulador PT comienza cada nueva conexión en 0 para estos dos valores. Aparentemente el valor máximo definido para estos valores en el simulador es 512, ya que se observó en algunas situaciones valores de ACK menores que el número de secuencia, lo que hace suponer que comienza nuevamente.

El saludo de tres vías para la conexión se implementa perfectamente. No así el cierre de la conexión, que lo simplifica en dos segmentos (FIN, FIN+ACK).

La bandera PSH se utiliza bastante en los protocolos de la capa de aplicación (el libro hace referencia a que no se utiliza).

No se puede observar retransmisión, quizás porque no está implementada. Sin embargo en la PC tiene algunos parámetros de configuración global donde pareciera se prevé para futuras versiones.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)