# IPv6 - Vista del usuario

# Objetivo

Configurar una red completa con soporte únicamente del Protocolo IPv6.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

# Actividad

Topología:

Diseñar una red de acuerdo al gráfico de topología.

Práctica:

1. En la Solapa CLI del router R1 ejecutar los siguientes comandos:

R1>en

R1#conf t

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#interface FastEthernet 0/0

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:0:1::1/64

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#

R1(config)# interface FastEthernet 0/1

R1(config-if)# ipv6 enable

R1(config-if)# ipv6 address FD00:0:0:9::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1(config)#

R1(config)#ipv6 route ::0/0 FD00:0:0:9::2 <- agrega una ruta por defecto en el router

2. Ejecutar los mismos comandos en el router R2 cambiando las direcciones IPv6 de acuerdo al gráfico.

3. En las PCs Solapa Config elegir la opción configuración automática (Observar que se autoconfigura la dirección).

4. Probar conectividad.

Comandos:

Para ver la configuración IPv6 en la PC ejecutar

C>ipv6config

Para ver la tabla de ruteo en el router se puede utilizar la herramienta inspección o el comando

# show ipv6 route

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)