# Direccionamiento VLSM (opcional)

# Objetivo

Comprender el concepto de máscara de longitud variable en el direccionamiento por subredes IP, a partir de la configuración de una red con topología de router central.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

Realizar la práctica de Direccionamiento básico IP.

Realizar la práctica de Direccionamiento de subred IP.

# Actividad

Topología:

Diseñar una red con un router central con tres interfaces LAN, a las cuales se conecta un switch y dos dispositivos finales (PC y Laptop). Observar el gráfico de topología.

Práctica:

1. Colocar un router central y agregue una tercera interfaz Ethernet desde la “Solapa Física”.

(Se puede pegar el router genérico con 4 interfaces Ethernet y 2 Seriales ya definidas).

2. Colocar los 3 switchs, los 6 dispositivos finales y vincular adecuadamente con cable UTP.

3. Configurar con una dirección IP y máscara cada interfaz del router desde la pestaña Config.

Subred 1: 192.168.1.0/29 hosts 1 al 6, el 7 es el broadcast - 00000000

Sebred 2: 192.168.1.8/29 hosts del 9 al 14, el 15 es el broadcast - 00001000

Subred 3: 192.168.1.16/29 hosts 17 al 22, el 23 es el broadcast - 00010000

Subred 4: 192.168.1.24/29 hosts 25 al 30, el 31 es el broadcast - 00011000

Unimos la subred 3 y 4 con máscara /28 o 255.255.255.240 quedando

Subred 3: 192.168.1.16/28 hosts 17 al 30, el 31 es el broadcast - 00010000

4. Configurar adecuadamente los dispositivos finales seleccionando direcciones IP para cada Subred.

5. Probar conectividad de los dispositivos dentro de cada subred y entre las subredes definidas con el comando ping o con la PDU Simple desde la paleta de herramientas.

6. Inspeccionar la tabla de ruteo o enrutamiento seleccionando la opción en la paleta de herramientas y seleccionando el dispositivo.

7. En modo simulación, analizar paso a paso el envío de un datagrama PDU Simple dentro de la Subred 192.168.1.0.

Analizar los distintos campos que componen el datagrama IP.

8. En modo simulación, analizar paso a paso el envío de un datagrama PDU Simple entre la Subred 192.168.1.0 y la Subred 192.168.1.8.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)