# Fragmentación en origen

# Objetivo

Comprender la fragmentación IP en origen, analizando los datagramas generados entre dos PCs.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4.1 Formato de los datagramas.

# Actividad

Topología:

Conectar dos PCs directamente con cable cruzado UTP, y configurar adecuadamente la pila de Protocolo TCP-IP.

Práctica:

1. Generar una PDU Complex desde la PC0 hacia la PC1, con un tamaño de paquete de 1600 bytes de datos.

¿Cuántos fragmentos se generan en origen? Analiar en modo simulación. Prestar especial atención a la descripción del proceso que se realiza en la “Solapa Modelo OSI”.

2. Generar una PDU Complex desde la PC0 hacia la PC1, con un tamaño de paquete de 1480 bytes.

¿Por qué se generan dos fragmentos? ¿Por qué la longitud del segundo es 28?

Analizar en modo simulación.

3. Generar otra PDU Complex con un tamaño de 4440 bytes.

Analizar los fragmentos generados en todos los casos, prestando especial atención a los campos del datagrama involucrado (longitud, identificación y desplazamiento).

Nota: recordar que el comando ping es implementado con el Protocolo ICMP,

Mensajes echo request y echo reply. La implementación en PT no tiene la posibilidad de especificar como parámetro la longitud del datagrama, para ello utilizar PDU Complex.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)