# Direccionamiento Básico IP

# Objetivo

Comprender el concepto del direccionamiento por clases IP, a partir de la configuración de una red con topología de router central.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

# Actividad

Topología:

Diseñar una red con un router central con tres interfaces LAN, a las cuales se conecta un switch y dos dispositivos finales (PC y Laptop). Ver gráfico de topología.

Práctica:

1. Colocar un router central y agregar una tercera interfaz Ethernet desde la “Solapa Física”. (Se puede utilizar el router genérico disponible con 4 interfaces Ethernet y 2 Seriales ya definidas).

2. Colocar los 3 switchs, los 6 dispositivos finales y vincular adecuadamente con cable UTP.

3. Configurar con una dirección IP y máscara cada interfaz del router desde la “Solapa Config”. (Prestar especial atención al estado por defecto de las interfaces del router).

Red IP 1: 11.0.0.0/8

Red IP 2: 147.156.0.0/16

Red IP 3: 193.143.0/24

4. Configurar los dispositivos finales seleccionando direcciones IP adecuadas para cada Red IP.

5. ¿Qué direcciones están reservadas en cada red?

6. Probar conectividad dentro de cada red y entre las distintas redes con el comando ping y también generando paquetes PDU Simple desde la paleta de herramientas.

7. ¿Es necesario configurar la tabla de ruteo en el Router0, en esta topología de router central?

8. Inspeccionar la tabla de ruteo o enrutamiento seleccionando la opción en la paleta de herramientas y seleccionando el dispositivo.

9. Describir los problemas que se presentaron en la configuración hasta que la red completa quedó completamente operativa.

10. ¿Es necesaria la configuración de la puerta de enlace o gateway default en cada PC en esta topología? Justificar.

Nota: al configurar una dirección IP duplicada, el simulador informará con un mensaje "Esta dirección ya está en uso en la red"

Advertir que a pesar de utilizar direccionamiento por clases donde las direcciones son autoidentificables (Clase A, B o C con los tres primeros bits del primer byte) la tabla de ruteo igualmente especifica la máscara.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)