# Ruteo por defecto

# Objetivo

Comprender que al igual que un host, un router puede ser configurado con rutas por defecto, cuando la topología lo permite.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

Realizar la práctica de Ruteo estático.

# Actividad

Topología:

Diseñar una red con cuatro routers interconectados como se muestra en el gráfico de topología.

Práctica:

1. Configurar las direcciones IP para los routers y PCs en base a las redes IP asignadas a cada LAN.

2. Configurar la tabla de ruteo en forma estática en cada uno de los cuatro routers de la red. “Solapa Config -> Rutas Estáticas” del Router. Recordare que cada router en la topología debe conocer, además de las redes que conecta directamente, todas las demás redes. Así el Router1 conecta directamente la LANB con la red punto a punto 192.168.1.0/24. Se deben agregar rutas hacia la LAN C, LAN A y LAN D.

3. Analizar las tablas de ruteo configuradas en cada router con la herramienta Inspeccionar.

(Habrá observado que para cada una de las redes especificadas en las tablas de ruteo de Router1, Router2 y Router3, el salto siguiente es el mismo).

4. Es posible simplificar las tablas en esos casos configurando una ruta por defecto. Para el Router2 y Router3 configurar ruta por defecto desde la “Solapa Config -> Rutas Estáticas”

(recordar que la ruta por defecto es 0.0.0.0 máscara 0.0.0.0).

5. Probar conectividad.

6. ¿Es posible configurar el Router0 con ruta por defecto? Justificar.

7. Analizar los comandos que se ejecutan en la caja Comandos IOS equivalentes cuando se configura a través de la Solapa Config.

8. Si entre el Router2 y Router0 por ejemplo, hubiera una red LAN con PCs en lugar de una red punto a punto, ¿qué efecto tendría en las tablas de ruteo?

Nota: la ruta por defecto en un router implica enviar a ese salto siguiente, todo paquete que no esté dirigido a una red que el router conoce, ya sea porque está conectada directamente o a través de una ruta manual.

Las rutas por defecto pueden ser configuradas completamente desde la “Solapa Config”.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)