# DHCP - Análisis del protocolo

# Objetivo

Analizar el protocolo DHCP en un ambiente de red local y en un ambiente remoto con configuración de relay.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

Realizar las prácticas de DHCP - Vista del usuario y DHCP - Vista del usuario - relay.

# Actividad

Topología:

Modificar la red anterior analizada en Cap4_Red_7_DHCP_relay_usuario.pkt, de acuerdo al gráfico de topología, agregar una PC y un switch en la LAN del servidor DHCP.

Práctica

1. Configurar un nuevo el pool de direcciones en el servidor DHCP para la red local 172.16.10.0/24, “Solapa config -> DHCP”

Nombre del rango: pool3

Gateway por defecto: 172.16.10.1

Servidor DNS: 10.1.1.1

Inicio dirección IP: 172.16.13.10

Máscara: 255.255.255.0

Máximo número de usuarios: 50

2. Cambiar a modo Simulación. Para forzar una solicitud cambiar en la configuración de la PC a estático y nuevamente DHCP.

3. Analizar los mensajes intercambiados, generando peticiones desde la PC3 (en la misma LAN que el servidor DHCP).

4. Describir la iteración entre el cliente y el servidor, dirección origen y destino para todos los paquetes.

5. Analizar el protocolo generando peticiones desde la PC1 (en otra LAN a través de un relay DHCP).

6. Describir la iteración entre el cliente y el servidor, dirección origen y destino para todos los paquetes.

Nota: el Router DHCP Relay, automáticamente sabe desde que pool debe asignar IP basado en la dirección de origen de la solicitud DHCP.

Solicitud DHCP

En la lan local origen IP 0.0.0.0 destino IP 255.255.255.255

El router relay genera un paquete con origen el IP de la interfaz por la que recibió la solicitud DHCP y destino la IP del servidor DHCP.

Respuesta DHCP

En la LAN del servidor, el origen es el servidor y destino la interfaz del router que recibió la solicitud.

El router relay genera un paquete con origen la interfaz del router y destino 255.255.255.255.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)