# DNS Complejo - Vista del usuario

# Objetivo

Comprender y poner a prueba una configuración compleja de servidores DNS jerárquica (de múltiples niveles) similar a la utilizada en Internet.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 2 - Capa de Aplicación, apartado 2.5 DNS Servicio de directorio en Internet.

Realizar la práctica DNS - Vista del usuario.

# Actividad

SERVIDORES DNS MULTINIVEL (Vista del usuario)

Objetivo:

Comprender y poner a prueba una configuración compleja de servidores DNS jerárquica (de múltiples niveles) similar a la utilizada en Internet.

Topología:

De acuerdo al gráfico de topología que contempla tres servidores DNS distribuidos a través de tres routers vinculados.

No se debe intentar replicar esta topología, ya que faltan conceptos sobre ruteo estático y dinámico (Capa de Red).

Práctica:

El dominio unsa.edu está alojado en un único servidor DNS en esa empresa. El dominio www. unsa.edu es un alias CNAME para server.unsa.edu que alberga las páginas web.

1. Desde la PC Client realice un ping www.unsa.edu y esperar por su resolución (quizás deba esperar a que RIP converja, es decir, que las tablas se actualicen en cada router).

2. Utilizando el browser en la PC Client, visitar http://www.unsa.edu.

3. En una ventana de comandos ejecutar la aplicación nslookup.

4. En el prompt de la aplicación ingresar un nombre por ejemplo www.unsa.edu, unsa.edu , server.unsa.edu (describir la salida en cada caso).

5. Ingresar nuevamente el nombre www.unsa.edu y verificar el cache en el servidor local DNS (“Solapa DNS” en el servidor botón DNS Cache, recordar que la configuración contempla 30seg. de validez a la entrada).

6. Ingresar en el prompt el comando >www.unsa.edu 10.4.0.2 (usando el servidor DNS 10.4.0.2 para la consulta)

7. Ingrese en el prompt el comando >www.unsa.edu 10.2.0.2 (usando el servidor DNS 10.2.0.2 para la consulta).

Nota: la entrada DNS se almacena en el Servidor Local DNS. Cuando el Cliente visite nuevamente http://www.unsa.edu, el Servidor Local DNS recuperará el registro DNS del caché y se lo entregará al cliente.

El registro SOA en authority.example.com tiene configurado un mínimo TTL con el valor 30. Esto nos dice que el registro DNS recuperado desde este servidor se quedará en el Servidor Caché Local DNS y el Root DNS Server por 30 segundos.

Nslookup es una herramienta administrativa de la línea de comandos para probar y solucionar problemas de los servidores DNS.

Para ver los comandos soportados por el PT ingrese >help o ?.

Configuración del Servidor DNS Local:

Nro. | Nombre | Tipo | Detalles
1 | edu | NS | root
2 | root | A | 10.2.0.2

Configuración del Servidor Raíz

Nro. | Nombre | Tipo | Detalles
1 | authority | SOA | ServerName: authority MailBox: Authority Expiry: 5 Refresh: 20 Retry: 5 MinTTL: 50
2 | authority.unsa.edu | A | 10.4.0.2
3 | unsa.edu | NS | authority.unsa.edu

Configuración del Servidor DNS de autoridad:

Nro. | Nombre | Tipo | Detalles
1 | authority.unsa.edu | A | 10.4.0.2
2 | authority.unsa.edu | SOA | ServerName: authority MailBox: Authority Expiry: 5 Refresh: 20 Retry: 5 MinTTL: 30
3 | unsa.edu | A | 10.4.0.2
4 | server.unsa.edu | A | 10.4.0.2
5 | www.unsa.edu | CNAME | server.unsa.edu

Gráfico de Topología:

Topología original de los ejemplos de Packet Tracer.

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)