# NAT - Vista del usuaurio

# Objetivo

Comprender la funcionalidad del servicio NAT, proporcionado por routers del tipo SOHO como el Linksys.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

# Actividad

Topología:

De acuerdo al gráfico de topología.

Práctica

Antes de comenzar la práctica, verificar que la configuración IP es correcta y la red operacional.

NAT Dinámico (permite la salida de las PCs internas a la red externa)

1. En modo simulación, generar una petición desde el navegador de la PC1 al Servidor0.

2. Prestar especial atención a las PDUs que ingresan y a la que salen del router.

3. Durante la conexión, analizar la tabla NAT del router con la herramienta inspeccionar.

NAT Estático (permite publicar un servidor interno, a la red externa)

1. En la “Solapa GUI -> Aplicaciones” habilitar el protocolo HTTP para la dirección 192.168.0.10.

2. Observar la tabla de asociación NAT en el router con la herramienta Inspeccionar -> Tabla NAT. (Se puede observar que con esta declaración se habilita el puerto 80 para la dirección 1.1.1.1).

3. Desde la PC Internet ejecutar el navegador y apuntar a la dirección IP 1.1.1.1.

4. Habilitar también el servicio FTP y re-direccionar la dirección IP interna 192.168.0.10.

5. Analizar todos los paquetes intercambiados en Modo Simulación. Prestar especial atención al paquete entrante y saliente en el router. Observar los comentarios de la “Solapa Modelo OSI”.

Nota: el servicio NAT en la mayoría de los routers del tipo SOHO, viene habilitado por defecto y no es posible deshabilitarlo.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)