# Ruteo estático

# Objetivo

Comprender el ruteo estático, a partir de una configuración simple de la tabla de ruteo de dos routers que vinculan tres redes LAN.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

# Actividad

Topología:

Diseñar una red con dos routers con dos interfaces cada uno, que vinculen tres redes LAN como se muestra en el gráfico de topología.

Práctica:

1. Configurar adecuadamente el protocolo IP en las PCs de cada red. La red central contiene dos PCs.

2. Configurar las interfaces del Router0 (Fa0/0 202.1.1.1, Fa0/1 203.1.1.1).

3. Configurar la tabla de ruteo introduciendo la ruta estática en el Router0 desde la “Solapa Config -> Enrutamiento -> Estático”, agregar la red 204.1.1.0 máscara 255.255.255.0 a través del salto siguiente 203.1.1.2.

4. Configurar las interfaces del Router1 (Fa0/0 203.1.1.2, Fa0/1 204.1.1.1).

5. Configurar la tabla de ruteo introduciendo la ruta estática en el Router1 desde la “Solapa Config -> Enrutamiento -> Estático”, agregar la red 202.1.1.0 máscara 255.255.255.0 a través del salto siguiente 203.1.1.1.

6. Probar conectividad entre las distintas PCs. Sacar conclusiones. ¿Qué ocurre con las PCs de la red B?

7. Eliminar las rutas configuradas en el Router1 y probar conectividad en Modo Simulación. Sacar conclusiones.

8. Inspeccionar la tabla de ruteo en cada router con la herramienta Inspeccionar, también puede observar la tabla de ruteo en la “Solapa CLI” con el comando #show ip route. Identificar la ruta agregada manualmente.

9. ¿Es posible configurar las rutas por defecto en los routers en esta topología?

10. Pruobar conectividad en Modo Simulación desde la PC1 a la PC2 y desde la PC3 a la PC2. Sacar conclusiones.

Nota: el ruteo estático puede ser configurado completamente desde la “Solapa Config” o desde la “Solapa CLI” con el siguiente comando;

# ip route 202.1.1.0 255.255.255.0 203.1.1.1

para especificar por ejemplo, que la red 202.1.1.0 se alcanza a través del salto siguiente 203.1.1.1.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)