# Multiusuario con PT

# Objetivo

Realizar una conexión simple entre dos instancias diferentes de PT, utilizando la extensión de PT para soporte multiusuario.

Recurso didáctico:

Si bien esta práctica no implica el aprendizaje de nuevos conceptos de redes, la misma permitirá ampliar las posibilidades didácticas para la interacción entre los estudiantes, estudiantes y profesores, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas en grupos.

# Conocimiento previo

Tener manejo en general de PT.

# Actividad

Topología:

Diseñar una red de acuerdo al gráfico de topología.

Práctica:

A fin de simplificar la configuración, se considera que las dos instancias de PT se ejecutan en la misma PC.

Instancia A

1. Seleccionar Conexión Multiusuario y pegar en el escritorio (La opción multiusuario se encuentra habilitada por defecto).

2. Seleccionar un router y pegar en el escritorio.

3. Realizar la conexión con cable cruzado UTP, desde el router a la nube multiusuario (Verá que da la opción en la nube de Crear un nuevo Enlace).

4. Modificar la configuración en la nube Punto0 para permitir ingresar una contraseña para el Tipo de conexión: Entrante. Por ejemplo: 12345.

5. Configurar la interfaz FastEthernet0/0 con la dirección IP 10.0.0.1 máscara 255.0.0.0 y habilitar (Verá que el enlace sigue en rojo, es así porque la nube es similar a un Patch Panel para conexión del cableado, no es un equipo activo).

6. Desde el menú Extensiones -> Multiusuario -> Visibilidad del puerto, es posible decidir qué parte la red (dispositivos y puertos) queremos compartir en la nube.

Instancia B

1. Seleccionar Conexión Multiusuario y pegar en el escritorio. Renombrar la nube como Punto1.

2. Modificar la configuración de la nube de la siguiente manera:

Tipo de conexión: Saliente

Dirección de un Punto: localhost:38000

Nombre de la red Punto: Punto0 -> nube de la otra instancia

Contraseña: 12345

3. En la Instancia A, aparecerá la pregunta si se desea aceptar o no la conexión.

4. Seleccionar una PC y pegar en el escritorio.

5. Realizar la conexión con cable cruzado UTP entre la PC y la nube (Verá que aparece un Enlace 0 que no es otra cosa que el puerto del router de la Instancia A).

6. Configurar la PC con la dirección IP 10.0.0.2 máscara 255.0.0.0.

7. Probar conectividad.

Nota: en un ambiente real en internet se deberá verificar si los puertos no se encuentran bloqueados.

Se puede realizar la desconexión en cualquier momento desde la nube, ya sea en la instancia A o en la instancia B.

Gráfico de topología:

INSTANCIA A

INSTANCIA B

Solución del ejercicio propuesto (Instancia A) en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Solución del ejercicio propuesto (Instancia B) en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)