# Ruteo dinámico con OSPF

# Objetivo

Comprender una configuración simple del Protocolo de ruteo OSPF y analizar el mismo en Modo Simulación.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartados

4.5 Algoritmos de enrutamiento.

4.6 Enrutamiento en Internet.

Realizar las prácticas de Ruteo estático, Ruteo por defecto y Ruteo con caminos alternativos.

Realizar la práctica de Ruteo dinámico con RIP.

# Actividad

Topología:

Diseñar de acuerdo al gráfico de topología.

Práctica:

1. Verificar que no existan rutas definidas estáticamente ni tampoco esté configurado el Protocolo RIP (si es así eliminarlas).

2. Verificar que todas las interfaces están adecuadamente configuradas.

3. Para configurar el Protocolo OSPF en una única Área 0 o Backbone, se deben ejecutar los siguientes comandos:

Router0 (se deben configurar las redes que tiene conectada directamente)

#conf t

#router ospf 1

#network 202.1.1.0 0.0.0.255 area 0

#network 203.1.1.0 0.0.0.255 area 0

Router1 (se deben configurar las redes que tiene conectada directamente)

#conf t

#router ospf 1

#network 203.1.1.0 0.0.0.255 area 0

#network 204.1.1.0 0.0.0.255 area 0

4. Observar la tabla de ruteo en cada router con la herramienta inspeccionar o con el comando #show ip route en la Solapa CLI.

5. Probar conectividad y exponer conclusiones.

6. En Modo Simulación filtrar solo el Protocolo OSPF y analizar los paquetes intercambiados.

Nota: para observar las entradas de la tabla de ruteo aprendidas a través del Protocolo OSPF, se debe ejecutar el comando #show ip route ospf.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)