# DHCP - Vista del usuario

# Objetivos

Configurar el servidor DHCP en el Router Linksys.

Configurar en el Servidor0 el Protocolo DHCP

(Cabe destacar que en su configuración por defecto, el servidor DHCP viene habilitado).

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

# Actividad

Topología:

Conectar una PC inalámbrica, una PC cableada a la puerta LAN y un servidor con cable cruzado a la puerta WAN del Router Linksys, configurar TCP-IP manualmente en el servidor y automáticamente en las PCs con el protocolo DHCP.

Práctica

1. La PC inalámbrica por defecto está configurada para obtener la configuración IP con DHCP.

2. En la PC cableada se debe cambiar la opción en “Configuración IP” a DHCP.

3. Inspeccionar la configuración por defecto del Router Linksys en la “Solapa GUI”.

(Allí se puede observar que la puerta WAN está configurada por defecto para tomar la dirección IP por DHCP, que la dirección IP de la puerta LAN del router es 192.168.0.1 y que el servidor DHCP se encuentra habilitado con la primer dirección IP para asignar 192.168.0.100 y con un máximo número de usuarios igual a 50, lo que da el rango de dirección 192.168.0.100 - 149).

4. Modificar el rango de direcciones y guardar los cambios.

5. Configurar manualmente la puerta WAN del Servidor0 con la dirección 1.1.1.1 máscara 255.0.0.0.

(El servidor DHCP por defecto está habilitado, de manera que a partir de la configuración de la interfaz, el servidor queda con un pool o rango por defecto, agregar como servidor DNS la dirección IP 1.1.1.10).

6. Reconfigurar las PCs modificando la configuración IP a estático y nuevamente a DHCP (esto obliga a solicitar nuevamente la configuración al servidor DHCP).

7. Advertir que la dirección del servidor DNS que se asigna a las PCs corresponde a la dirección DNS que la interfaz WAN recibió automáticamente del Servidor0.

8. Probar en el Router Linksys la funcionalidad para ver las IP asignadas por el servidor DHCP,

-> Under Setup -> Basic Setup, test DHCP Reservation

9. Verificar la IP asignada a la interfaz WAN en el Router Linksys desde la opción

-> Under Status -> Router, test

* IP Address Release (soltar dirección IP)

* IP Address Renew (renovar dirección IP)

* Refresh

Nota: recordar guardar los cambios que se realizan en la configuración del servidor DHCP en el Servidor0, para que tenga efecto.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)