# ICMP - Vista del usuario

# Objetivo

Comprender la importancia del Protocolo ICMP como protocolo complementario a IP, en un ambiente de red hogareña.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4.3 Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP).

# Actividad

Topología:

Diseñar una red hogareña como la analizada en prácticas anteriores con un Router Linksys que vincule en la LAN interna a dos PCs y un servidor en la puerta externa o WAN.

Práctica:

1. En modo tiempo real, analizar los paquetes de solicitudes y respuestas ICMP con el comando ping, desde la PC0 al Server0.

2. Crear una PDU Complex desde la barra de herramientas. Modificar el campo TTL al valor 1. ¿Qué efecto tiene?

3. Realizar un ping a una dirección IP de la red local que no exista. Por ejemplo 192.168.1.200.

4. Realizar un ping a una dirección IP de la red remota que no exista. Por ejemplo 10.0.0.100.

5. Realizar un ping a una dirección de una red inexistente para el router. Por ejemplo 11.0.0.1.

6. Realizar una PDU Complex desde la PC0 al Server0 a un puerto no conocido, por ejemplo HTTP al puerto 8080.

7. Realizar una PDU Complex desde la PC0 al Server0 con un protocolo que use UDP a un puerto no conocido.

Nota: si el TTL llega al valor 0 en un router, este lo descarta y genera un mensaje ICMP a la fuente.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)