# NAT - Complejo (opcional)

# Objetivo

Configurar un Router Cisco, para brindar el servicio NAT dinámico que asigne un pool de direcciones IP.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

Realizar la práctica del Servicio NAT - Vista del usuario.

# Actividad

Topología:

De acuerdo al gráfico de topología.

Práctica:

1. Configurar adecuadamente las PCs y el sevidor.

2. Configurar adecuadamente las interfaces del Router0.

3. Configurar el Router0 ingresando los siguientes comandos en la “Solapa CLI”:

Router0(config)#ip nat pool PoolNat 11.0.0.20 11.0.0.30 netmask 255.0.0.0

Router0(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

Router0(config)#ip nat inside source list 1 pool PoolNat

Router0(config)#int fa0/0

Router0(config-if)#ip nat inside

Router0(config)#int fa0/1

Router0(config-if)#ip nat outside

4. Cambiar el entorno a Modo Simulación.

5. Generar paquetes desde la red interna a la red externa y analizar. Prestar especial atención al paquete entrante y saliente en el router. Observar los comentarios de la “Solapa Modelo OSI”.

6. Observar la tabla de asociación NAT en el router con la herramienta Inspeccionar -> Tabla NAT.

Nota: en la primera línea se define la lista de direcciones IP que va a tener el router para asignarle a los datagramas salientes.

Luego se configura la lista de acceso para que sepa a que direcciones les tiene que aplicar NAT.

Posteriormente lo que se hace es decirle a NAT con que lista de acceso va a controlar las IP que tiene que convertir.

Configurar la interfaz donde van a entrar los paquetes al router.

Configurar la interfaz donde van a salir los paquetes al router.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)