# Direccionamiento de Subred IP

# Objetivo

Comprender el concepto del direccionamiento por subredes IP, a partir de la configuración de una red con topología de router central.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

Realizar la práctica de Direccionamiento básico IP.

# Actividad

Topología:

Diseñar una red con un router central con tres interfaces LAN, a las cuales se conecta un switch y dos dispositivos finales (PC y Laptop). Ver gráfico de topología.

Práctica:

1. Colocar un router central y agregar una tercera interfaz Ethernet desde la “Solapa Física”.

(Se puede pegar el router genérico con 4 interfaces Ethernet y 2 Seriales ya definidas).

2. Colocar los 3 switchs, los 6 dispositivos finales y vincular adecuadamente con cable UTP.

3. Configurar con una dirección IP y máscara cada interfaz del router desde la “Solapa Config”.

Subred asignada 192.168.1.0/28 - Máscara 255.255.255.240

Subred 1: 192.168.1.0/28 espacio para hosts 1 al 14, el 15 es el broadcast en la red

Subred 2: 192.168.1.16/28 hosts del 17 al 30, el 31 es el broadcast

Subred 3: 192.168.1.32/28 hosts 33 al 46, el 47 es el broadcast

4. Configurar adecuadamente los dispositivos finales seleccionando direcciones IP para cada Subred.

5. Probar conectividad de los dispositivos dentro de cada subred y entre las subredes definidas, con el comando ping o con la PDU Simple desde la paleta de herramientas.

6. Inspeccionar la tabla de ruteo o enrutamiento seleccionando la opción en la paleta de herramientas y seleccionando el dispositivo.

7. Probar hacer un ping a un destino inalcanzable, por ejemplo 192.168.1.49. Analizar la respuesta.

8. ¿Qué efecto tendría que en la PC0 la máscara fuera 255.255.255.0? Realizar el cambio sugerido y probar nuevamente conectividad.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)