# Comentarios y Limitaciones

Protocolo IP, Direccionamiento IP, Subredes, CIDR, VLSM: comentarios y limitaciones de Packet Tracer.

La implementación es totalmente completa y funcional. De hecho es uno de los aspectos sobresalientes de esta herramienta.

Fragmentación IP: comentarios y limitaciones de Packet Tracer.

La implementación es completa y funcional. En modo simulación, se puede hacer el seguimiento en los fragmentos de los campos identificación, longitud y desplazamiento perfectamente. También se dispone de información adicional en la solapa Modelo OSI. Implementa fragmentación en origen y en tránsito.

La implementación del comando ping en PT no tiene la posibilidad de especificar como parámetro la longitud del datagrama, pora eso se utiliza PDU Complex.

Protocolo DHCP

En la configuración de DHCP Relay, el router que actúa como relay, en la Solapa OSI del modo simulación, detalla que al no tener un pool configurado, debe descartar el paquete, pero no lo hace y funciona correctamente.

Protocolo ICMP

No soporta ICMP Redirect, es decir, la posibilidad de instalar una ruta en un host dinámicamente, cuando un router descubre una mejor ruta (evitar un salto adicional por ejemplo).

Protocolo NAT

La implementación es completa y funcional. Es posible observar la Tabla NAT en el router en todo momento, con la herramienta inspeccionar.

Enrutamiento Estático, por defecto y rutas alternativas

La implementación es completa y funcional. Se puede realizar la configuración completamente desde la solapa Config de configuración general (independiente del proveedor) y también con comandos IOS.

Enrutamiento Dinámico con RIP

La implementación es completa y funcional. Se puede realizar la configuración completamente desde la solapa Config de configuración general y también con comandos IOS.

Se puede observar como RIP mantiene una entrada con costo infinito (16), cuando se apaga la interfaz FastEthernet que conecta una determinada subred o se elimina de la configuración RIP, de manera que deja de anunciarse.

Al cabo de un tiempo también la elimina de la tabla.

Cuando una ruta es inalcanzable y la instala en la tabla con costo infinito (16), el router sigue entregando paquetes para ese destino.

Se puede ver claramente que instala una ruta con costo infinito a los 180seg. de no recibir novedades y luego de otros 180seg aproximadamente, la desinstala de la tabla.

Enrutamiento Dinámico con OSPF

La implementación es completa y funcional. Solo se puede realizar la configuración con comandos IOS, no está disponible desde la solapa Config de configuración general.

Enrutamiento Dinámico con BGP

En la versión 5.3.3 de PT solo se soporta BGP Externo.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)