# HTTP - Vista del usuario

# Objetivos

Que el estudiante realice una sesión simple con un agente HTTP

Comprender la configuración básica del Servidor HTTP en Packet Tracer.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 2 - Capa de Aplicación, apartado 2.2 La Web y HTTP.

# Actividad

Topología:

Conectar una PC y un Servidor con cable UTP cruzado. Configurar TCP-IP adecuadamente en cada equipo.

Práctica:

1. Utilizar el navegador web de la PC0 y apuntar a la siguiente dirección URL http://192.168.0.10.

2. El contenido de la página principal del sitio debe transferirse desde el servidor al cliente y mostrarse en el navegador.

3. Recorrer los diferentes enlaces que propone el servidor HTTP por defecto en un Servidor de Packet Tracer.

4. Modificar la pag.3 HTML en el Servidor0 HTTP, a fin de incluir una referencia a una segunda imagen.

5. Modificar las páginas de la estructura del servidor, utilizando diferentes tags HTML. Probar con código HTML simple que utilice los tags soportados en PT.

Nota: Si el navegador no presenta las imágenes referenciadas en el sitio, analizar los nombres de las imágenes que aparecen en cada página definida en el Servidor0 y copiar imágenes con esos nombres al directorio o carpeta que contiene el proyecto, es decir, archivo con extensión .pkt.

Packet Tracer soporta HTTP, HTTPS y diferentes tipos de imágenes (JPEG, JPG, GIF, PNG), HTTPS no realiza la encriptación de los datos.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)