# Ruteo con caminos alternativos

# Objetivo

Comprender el ruteo estático, en una topología de red con caminos alternativos.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

Realizar la práctica de Ruteo estático y Ruteo por defecto.

# Actividad

Topología:

Diseñar una topología con tres routers con caminos alternativos que vinculen tres redes LAN como muestra el gráfico de topología.

Práctica:

1. A partir de la topología de ruteo estático de la práctica anterior Cap4_Red_E_Ruteo_estatico.pkt, crear una topología con caminos alternativos.

2. Agregar el Router2 y vincular con la LAN A y la LAN C. Configurar las interfaces adecuadamente (Fa0/0 202.1.1.4, Fa0/1 204.1.1.4).

3. Agregar la ruta 203.1.1.0 a través del salto siguiente 202.1.1.1 en el Router2 desde la Solapa Config.

4. Realizar un ping desde PC2 a PC4 en Modo Simulación a fin de verificar la asimetría en la ruta de ida por Router2 y la ruta de vuelta por Router1 y Router0.

5. Si no se logró el objetivo, verificar las rutas por defecto en las distintas PCs (la puerta de enlace de la PC4 es 202.1.1.1 y la puerta de enlace en la PC5 es 204.1.1.4).

Nota: la asimetría en las rutas en Internet es algo normal, debido a la complejidad de la red y las distintas configuraciones que se pueden dar entre los ISP de diferente nivel.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)