# DHCP - Vista del usuario - relay

# Objetivo

Configurar un servidor DHCP con múltiples pools de direcciones y retransmisión DHCP fuera de la LAN.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4 Protocolo de Internet (IP): reenvío y direccionamiento en Internet.

Realizar la práctica de DHCP - Vista del usuario.

# Actividad

Topología:

Diseñar una red de acuerdo al gráfico de topología. Router central con tres interfaces.

Práctica

1. Configurar los dispositivos con las redes IP 172.16.10.0/24, 172.16.14.0/24 y 172.16.13.0/24.

2. Configurar los pools de direcciones en el servidor DHCP, “Solapa Config -> DHCP”.

Nombre del rango: serverpool

Gateway por defecto: 172.16.13.1

Servidor DNS: 10.1.1.1

Inicio dirección IP: 172.16.13.10

Máscara: 255.255.255.0

Máximo número de usuarios: 50

Lo mismo para el extrapool2 (172.16.14.10 a la 172.16.14.60) con sus respectivas direcciones IP.

3. El Router DHCP Relay debe ser configurado para retransmitir al servidor DHCP las peticiones de los clientes PC0 en

la red 172.16.14.0 y PC1, PC2 en la red 172.16.13.0.

En la solapa CLI en modo enable se deben especificar las interfaces que realizarán la retransmisión (relay)

# interface FastEthernet0/0

# ip helper-address 172.16.10.2 (IP del servidor DHCP)

# interface FastEthernet6/0

# ip helper-address 172.16.10.2

4. Verificar la configuración en las tres PCs.

5. Probar conectividad desde las PCs.

6. ¿Cómo sabe el Servidor DHCP de que pool de direcciones tiene que asignar?

Nota:Se debe recordar el papel de Router Relay en la retransmisión de la solicitud. El Router Relay no implementa un servidor DHCP, aunque para los clientes pareciera que esto es así.

Gráfico de topología:

Topología original de los ejemplos de Packet Tracer

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)