# Ruteo dinámico con BGP (opcional)

# Objetivo

Comprender la funcionalidad de una configuración simple entre sistemas autónomos, con el protocolo BGP.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartados

4.5 Algoritmos de enrutamiento.

4.6 Enrutamiento en Internet.

Realizar las prácticas de Ruteo estático, Ruteo por defecto y Ruteo con caminos alternativos.

Realizar las prácticas de Ruteo dinámico con RIP y OSPF.

# Actividad

Topología:

Utilizar una red con tres routers de acuerdo al gráfico de topología.

Práctica:

1. Verificar conectividad desde las PCs.

2. Inspeccionar las tablas de ruteo de los diferentes routers con el comando

#show ip route o desde la caja de herramientas.

3. Describir las rutas aprendidas por BGP para cada router.

4. En Modo Simulación filtrar solo el Protocolo BGP y analizar los paquetes intercambiados.

Para configurar el Protocolo BGP en los routers, se debe ejecutar los siguientes comandos en la Solapa CLI:

- Declarar su propio número de AS con el comando “router bgp nro-as”
- Definir los vecinos con “neighbor Address as-remoto nro-as”
- Definir las redes propias o conectadas directamente ”network Address mask Mask”

Ejemplo de configuración BGP en el Router1 (Sistema Autónomo 2)

#router bgp 2

#bgp log-neighbor-changes

#no synchronization

#neighbor 4.4.4.1 remote-as 1

#neighbor 5.5.5.3 remote-as 3

#network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0

Nota: esta versión de PT solo soporta BGP Externo.

Gráfico de topología:

Ejemplo extraído del Sitio:

http://showipprotocols.blogspot.com.ar/2010/04/bgp-sample-practice-in-new-packet.html

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)