# Fragmentación en tránsito

# Objetivo

Comprender la fragmentación IP que se produce en un router intermedio, y re-ensamblado en destino final.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 4 - Capa de Red, Apartado 4.4.1 Formato de los datagramas.

Realizar la práctica de Fragmentación en origen.

# Actividad

Topología:

Utilizar la topología ya configurada propuesta en el gráfico, una red formada por dos routers conectados con una conexión punto a punto serial que vinculan dos redes LAN.

Práctica:

1. Verificar que la red esta operativa realizando PDUs Simple entre los distintos equipos.

2. Generar una PDU Complex de tamaño 1000 bytes desde la PC0 hacia el Server0.

3. Analizar los fragmentos generados en modo simulación. ¿Cuántos fragmentos se generan?

4. El re-ensamblado ¿donde se realiza?

5. ¿Es posible que el Router5 re-ensable? ¿En una topología con caminos alternativos es posible que un router intermedio re-ensamble?

Nota: las líneas seriales deben configurarse con un clock.

En este ejemplo se deben modificar las mtu de la interfaz serial 2 del router 4 y la interfaz serial 3 del router 5.

Utilizar el comando # interface xxx o seleccione la interfaz de la “Solapa Config” y luego ejecutar # ip mtu 500 por ejemplo.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)