# DNS - Vista del usuario

# Objetivos

Configurar el servicio DNS en un Servidor aislado como servidor central.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 2 - Capa de Aplicación, apartado 2.5 DNS Servicio de directorio en Internet.

# Actividad

Topología:

De acuerdo al gráfico de topología, conectar un router Linksys vinculado a un servidor en la puerta WAN y tres PCs en la red LAN interna.

Práctica:

1. Configurar el servidor en la “Solapa Config -> DNS”, ingresar la asociación de nombre y dirección IP con tipo de registro "A Record" (server - IP 10.0.0.1, router - IP 192.168.0.1).

2. Si la configuración en las PCs se hizo de forma manual, se debe agregar la dirección IP del servidor DNS.

3. Para la configuración de DHCP en el Router0, es necesario especificar el IP del servidor DNS en la “Solapa GUI -> Setup ->- Basic Setup -> Static DNS1”.

4. Realizar pruebas con ping desde el command prompt haciendo referencia a los nombres asignados.

5. Realizar pruebas con HTTP y FTP desde los clientes.

6. A fin de simplificar la configuración, las PCs se autoconfiguran con DHCP, ¿Qué problemas puede traer esta configuración con DHCP y DNS?

Nota: este esquema de servidor DNS central puede servir en ambientes hogareños o de empresas dentro de la intranet, pero no en una red conectada a Internet.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)