# Cluster en PT

# Objetivo

Mostrar la utilización de Clusters en una topología compleja.

# Conocimiento previo

Tener manejo en general de PT.

# Actividad

Topología:

Utilizar una red de acuerdo al gráfico.

Práctica:

Utilizando la red empresarial propuesta en el ejercicio Cap1_Intro_2_OSI_fundamentos.pkt.

1. Agrupar los dispositivos correspondientes al nodo de Córdoba en una Cluster y denominar Cluster0. Seleccionar los dispositivos y presionar Nuevo Cluster desde la barra de menú. Por defecto todos los dispositivos están en un cluster denominado Raíz.

2. ¿Qué efecto tiene o no incluir el Router?

3. Probar navegar en el Cluster0 y regresar a la Raíz desde el menú.

4. Probar desagrupar el cluster seleccionando la herramienta Eliminar (Del) desde el panel y apuntar al Cluster0 (Verá que aparece el dialogo con las opciones desagrupar, eliminar o cancelar).

5. Crear clusters para el resto de los nodos (Salta, Jujuy y Buenos Aires).

Nota: un cluster es una agrupación lógica de dispositivos en una nube. Cuando la topología se torna con muchos componentes, puede ser engorroso y difícil de mantener. La utilización de clusters en estos casos puede ser la solución.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)