# Comentarios y Limitaciones

Router Linksys - limitaciones de Packet Tracer:

Si se intenta modificar la dirección IP de la LAN interna desde la GUI da el siguiente error “La dirección IP y el Gateway no se encuentran en la misma subred”.

Se debe cambiar la IP desde la solapa Config.

Cabe aclarar, que los errores y limitaciones aquí descriptos, surgen de la implementación de los prácticos propuestos. Lo que no implica que puedan existir otros errores o limitaciones no reportados.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)