# Red empresarial

# Objetivos

Familiarizar al estudiante con la plataforma de simulación.

Colaborar con el estudiante para que identifique los distintos componentes de red de una topología compleja y clasifique de acuerdo al Modelo TCP-IP.

# Conocimiento previo

Leer el Capítulo 1 - Redes de Computadoras e Internet del Libro "Redes de Computadoras - Un enfoque descendente", en especial el apartado del Modelo TCP-IP.

# Actividad

Topología:

Utilizar la topología de red y configuración propuesta en el gráfico, para realizar la actividad a continuación.

Práctica:

1. Identificar los distintos componentes de la red y asociarlos a una capa del modelo TCP-IP (host, hub, switch, router, subred de comunicación, enlaces de cobre UTP y de fibra, etc.).

2. Analizar la configuración del protocolo TCP-IP en los distintos equipos, utilizando el puntero contextual o visualizando la “Solapa Config” en cada equipo. ¿Qué datos para la configuración IP se requieren en una red compleja?

3. Probar conectividad desde la línea de comando de la PC Sistemas Córdoba con la utilidad ping a la dirección IP 192.168.2.1.

4. Verificar el camino desde la PC Sistemas Bs.As. al Servidor 192.168.1.2 con el comando tracert.

5. Probar conectividad con la utilidad "Agregar Simple PDU" desde diferentes puntos de la red.

6. Inspeccionar la configuración realizada con la ayuda contextual apuntando a cada computadora.

7. Identificar el extremo de la red, el núcleo de la red y las redes de acceso si hubiera.

8. Probar el comando tracert para diferentes IP origen y destino de la red empresarial y analizar su salida.

El comando Traceroute es una consola de diagnóstico que permite seguir la pista de los paquetes que vienen desde un host (punto de red). Se obtiene además una estadística del RTT o latencia de red de esos paquetes, lo que viene a ser una estimación de la distancia a la que están los extremos de la comunicación.

Esta herramienta se llama traceroute en UNIX, Mac1 y GNU/linux, mientras que en Windows se llama tracert.

Gráfico de topología:

Solución del ejercicio propuesto en formato Packet Tracer (.pkt) para descarga.

Licencia: licencia propietaria

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)